(module 0900PC15A0036 (layer F.Cu) (tedit 5E41EA1D)
  (fp_text reference REF** (at 0.025 4.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 0900PC15A0036 (at -0.05 -3.025) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd roundrect (at 0.75 0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 0.25 0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.25 0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.75 0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.75 -0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.25 -0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -0.25 -0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -0.75 -0.8) (size 0.25 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at 1.15 0 90) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.15 0 90) (size 0.3 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
)
