(module HDC2010 (layer F.Cu) (tedit 5E4D6772)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 2.025) (layer F.SilkS))
  (fp_text value HDC2010 (at 0 -3.8) (layer F.Fab))
  (pad A1 smd circle (at -0.5 -0.5) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B1 smd circle (at -0.5 0) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C1 smd circle (at -0.5 0.5) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad C2 smd circle (at 0.5 0.5) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad B2 smd circle (at 0.5 0) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
  (pad A2 smd circle (at 0.5 -0.5) (size 0.263 0.263) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.05))
)
