(module K3-1293S-E2 (layer F.Cu) (tedit 5D4236D1)
  (fp_text reference REF** (at 0.7 -3.6) (layer F.SilkS))
  (fp_text value K3-1293S-E2 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -1.5 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.5 0) (size 0.9 0.9) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 -2.05) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -2.05) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 -2.05) (size 0.7 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -3.05 -1.1) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -3.05 1.1) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 3.05 -1.1) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 3.05 1.1) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
