(module MX25R8035FZUIL0 (layer F.Cu) (tedit 5D322E28)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MX25R8035FZUIL0 (at 0 2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.75) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 -0.25) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.25) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.2 0.75) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2 0.75) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 0.25) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.2 -0.25) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.2 -0.75) (size 0.3 0.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd custom (at 0 0) (size 0.2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly (pts
         (xy 0 -0.8) (xy 0.1 -0.8) (xy 0.1 0.8) (xy -0.1 0.8) (xy -0.1 -0.7)
) (width 0))
    ))
)
