(module mikroBUS (layer F.Cu) (tedit 5C3D0A91)
  (fp_text reference J103 (at 0 2.54) (layer F.SilkS) hide)
  (fp_text value mikroBUS (at 0 -2.54) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -11.43 -8.89) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 -6.35) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 -3.81) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -11.43 3.81) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -11.43 6.35) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 8.89) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 11.43 8.89) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.43 6.35) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 3.81) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -3.81) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 11.43 -6.35) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 11.43 -8.89) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
